Memórias descritivas BC AQS THERMWAY
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Memória descritiva THERMWAY NEMO 200
A Bomba de Calor deverá ter um depósito incorporado, em inox, isolado onde fará a reserva das Águas Quentes Sanitárias (AQS).
Deverá vir integrado na Bomba de Calor o controlo por Wi-fi, permitindo a partir do telemóvel: ligar / desligar, ajustar a temperatura, visualizar a temperatura e programar o horário de funcionamento.
O reservatório terá um permutador em serpentina, desenhado para instalações solares térmicas. A própria bomba de calor deverá ter um controlador digital intuitivo que permita:
· Programar o funcionamento em função do horário
· Gerir a temperatura de funcionamento
· Programar a temperatura e o ciclo de funcionamento de uma proteção anti-legionela por elevação de temperatura
· Programar a velocidade do ventilador
A Bomba virá com uma resistência incorporada de 1,5 kW, para permitir a higienização do depósito.
Com ventilador centrífugo, tem que permitir a instalação de condutas de aspiração e insuflação do ar. 
Deve ter válvula 4 vias para descongelação, permitindo o bom funcionamento da mesma até temperaturas mais baixas do ar.
A Bomba de calor deve vir preparada para trabalhar com um sistema fotovoltaico, tendo uma ligação para privilegiar o funcionamento quando o sistema PV está a produzir energia.
Modelo de referência ……………………………..………………………………	THERMWAY NEMO 200
Volume do acumulador…………………..………..…………………………….	200 litros
Classificação energética…………………………………………………………	A+
Altura…………………………………………………………………………………	1.750 mm
Diâmetro…………………………………………………………………………………	540 mm
Alimentação…………………………………………………………………………	220-240V|50 Hz|1 Ph
Capacidade BC………………………………………………………………………	2,02 kW
Capacidade RE………………………………………………………………………	1,6 kW
COP (Fonte de calor 7/6ºC)……………………………………………………	2,588
COP (Fonte de calor 20/15ºC)……………………………………………….	3,11
Condensador……………………………………………………………………….	Tubo alumínio
Ventilador……………………………………………………………………….	Centrífugo
Secção da conduta………………………………………………………………	180 mm
Comprimento máximo da conduta………………………………………….	6 m
Caudal de ar……………………………………………………………………….	450 m3/h
Tipo de gás……………………………………………………………………….	R134
Peso vazio……………………………..…………………..………..…………………	90 kg

Memória descritiva THERMWAY NEMO 300
A Bomba de Calor deverá ter um depósito incorporado, em inox, isolado onde fará a reserva das Águas Quentes Sanitárias (AQS).
Deverá vir integrado na Bomba de Calor o controlo por Wi-fi, permitindo a partir do telemóvel: ligar / desligar, ajustar a temperatura, visualizar a temperatura e programar o horário de funcionamento.
O reservatório terá um permutador em serpentina, desenhado para instalações solares térmicas. A própria bomba de calor deverá ter um controlador digital intuitivo que permita:
· Programar o funcionamento em função do horário
· Gerir a temperatura de funcionamento
· Programar a temperatura e o ciclo de funcionamento de uma proteção anti-legionela por elevação de temperatura
· Programar a velocidade do ventilador
A Bomba virá com uma resistência incorporada de 1,5 kW, para permitir a higienização do depósito.
Com ventilador centrífugo, tem que permitir a instalação de condutas de aspiração e insuflação do ar. 
Deve ter válvula 4 vias para descongelação, permitindo o bom funcionamento da mesma até temperaturas mais baixas do ar.
A Bomba de calor deve vir preparada para trabalhar com um sistema fotovoltaico, tendo uma ligação para privilegiar o funcionamento quando o sistema PV está a produzir energia.
Modelo de referência ……………………………..………………………………	THERMWAY NEMO 300
Volume do acumulador…………………..………..…………………………….	300 litros
Classificação energética…………………………………………………………..	A+
Altura……………………………………………………………………………………	1.845 mm
Diâmetro…………………………………………………………………………………	640 mm
Alimentação……………………………………………………………………………	220-240V|50 Hz|1 Ph
Capacidade BC………………………………………………………………………..	2,02 kW
Capacidade RE…………………………………………………………………………	1,6 kW
COP (Fonte de calor 7/6ºC)……………………………………………………	2,668
COP (Fonte de calor 20/15ºC)……………………………………………….	3,11
Condensador……………………………………………………………………….	Tubo alumínio
Ventilador……………………………………………………………………….	Centrífugo
Secção da conduta………………………………………………………………	180 mm
Comprimento máximo da conduta………………………………………….	6 m
Caudal de ar……………………………………………………………………….	450 m3/h
Tipo de gás……………………………………………………………………….	R134
Peso vazio……………………………..…………………..………..…………………	101 kg

Memória descritiva THERMWAY NEMO 500
A Bomba de Calor deverá ter um depósito incorporado, em inox, isolado onde fará a reserva das Águas Quentes Sanitárias (AQS).
Deverá vir integrado na Bomba de Calor o controlo por Wi-fi, permitindo a partir do telemóvel: ligar / desligar, ajustar a temperatura, visualizar a temperatura e programar o horário de funcionamento.
O reservatório terá um permutador em serpentina, desenhado para instalações solares térmicas. A própria bomba de calor deverá ter um controlador digital intuitivo que permita:
· Programar o funcionamento em função do horário
· Gerir a temperatura de funcionamento
· Programar a temperatura e o ciclo de funcionamento de uma proteção anti-legionela por elevação de temperatura
· Programar a velocidade do ventilador
A Bomba virá com uma resistência incorporada de 1,5 kW, para permitir a higienização do depósito.
Com ventilador centrífugo, tem que permitir a instalação de condutas de aspiração e insuflação do ar. 
Deve ter válvula 4 vias para descongelação, permitindo o bom funcionamento da mesma até temperaturas mais baixas do ar.
A Bomba de calor deve vir preparada para trabalhar com um sistema fotovoltaico, tendo uma ligação para privilegiar o funcionamento quando o sistema PV está a produzir energia.
Modelo de referência ……………………………..………………………………	THERMWAY NEMO 500
Volume do acumulador…………………..………..……………………………..	500 litros
Classificação energética……………………………………………………………	A
Altura……………………………………………………………………………………..	2.230 mm
Diâmetro…………………………………………………………………………………	700 mm
Alimentação…………………………………………………………………………	220-240V|50 Hz|1 Ph
Capacidade BC………………………………………………………………………	2,02 kW
Capacidade RE………………………………………………………………………	1,6 kW
COP (Fonte de calor 7/6ºC)……………………………………………………	2,588
COP (Fonte de calor 20/15ºC)……………………………………………….	3,11
Condensador……………………………………………………………………….	Tubo alumínio
Ventilador……………………………………………………………………….	Centrífugo
Secção da conduta………………………………………………………………	180 mm
Comprimento máximo da conduta………………………………………….	6 m
Caudal de ar……………………………………………………………………….	450 m3/h
Tipo de gás……………………………………………………………………….	R134
Peso vazio……………………………..…………………..………..…………………	115 kg
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